

**Belegung Bedienpanel ARTO und Flair**

**Sicherung 1 A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIN**  |  | **Bezeichnung** |
|  |  |  |
| **3** |  | 12 Volt/**15** Eingang für Nebelscheinwerfer+Trittstufen+Alarm |
| **2** |  | Releais Offen 1 Potentialfrei - Taster Reserve |
| **1** |  | Bildergebnis für relais symbolReleais Offen 2 Potentialfrei - Taster Reserve |
|  |  | **Brücke einlöten von grün 4 nach blau 1 über Si z.B. 1A** |
|  |  | **aus Punkt 2 kommen dann 12 Volt (auch ohne Zündung)** |
| **6** |  | **58**-Ausgang Positionslampe links |
| **5** |  | Sonnenrollo R |
| **4** |  | Sonnenrollo L |
| **3** |  | Sonnenrollo R |
| **2** |  | Sonnenrollo L |
| **1** |  | Spiegelheizung – Ausgang 12 Volt |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **7** |  | **30** Eingang 12 Volt für Sonnenrollo |
| **6** |  | **58** Eingang Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten |
| **5** |  | **58** Eingang Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten |
| **4** |  | **12 Volt / 30** Eingang z.B. für Trittstufenschalter |
| **3** |  | 12 Volt Licht geschaltet B 2 |
| **2** |  |  12 Volt Zuleitung /**15** geschaltetes Plus von Batterie |
| **1** |  |  12 Volt Zuleitung /**30** 12 V für Spiegelheizung |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **8** |  | 12 Volt Ausgang geschaltet Licht Hubbett |
| **7** |  | 12 Volt geschaltet für Spiegelheizung |
| **6** |  | 12 Volt / **15** Ausgang Modulbox |
| **5** |  | **58** Ausgang Positionslampe rechts |
| **4** |  | Trittstufe Signal zu |
| **3** |  | P – Klemme Trittstufenkontakt |
| **2** |  | Trittstufenkontakt |
| **1** |  | Licht Hubbett -Wechsler |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Masse Klemmen |
|  |  | Masse Klemmen |
|  |  | Masse Klemmen |

**Klemmenbezeichnung**

**15** = geschaltetes Plus (12 Volt) vom Zündschloss = Zündung an

**30** = Dauerplus (12 Volt) von der Batterie über Sicherung

**58** =